Monsieur XX
Adresse
Courriel
Nom et Immat du Navire 
	Le Chef du Centre de Sécurité de XX
	
	Le XX 2026


 


Objet : Demande d’une 4ᵉ catégorie de navigation bis
Références réglementaires : Divisions 1 1 0, 227 de l ’Arrêté du 23 novembre 1987 modifié,

	Madame, Monsieur, 

En référence à l ’arrêté du 20 avril 2026 paru au journal officiel le 17 juin 2026, je vous sollicite pour obtenir la 4ème catégorie bis à 10 MN pour mon navire XX immatriculé XX. 

Vous trouverez ci-après la liste des exigences minimales dont les principales en rouge validées pour mon navire.

Je vous prie, d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.





PRE REQUIS 4ème bis

	NB
	CONDITION TECHNIQUE
	DOSSIER NAVIRE : «XX»
	Pièces justificatives

	1
	Vitesse minimale de 18 nœuds (garantissant un retour en 33 min environ)
	XX
	Tout document technique pertinent (par ex : rapport de VMS, doc constructeur/motoriste)
Tout autre moyen jugé acceptable par le service instructeur (par ex : essais en mer)


	2
	Navires équipés de 3 cloisons étanches transversales. 

	XX
	Pour les navires existants, cette exigence est réputée atteinte si le navire dispose d’un PN en 4e catégorie en cours de validité et sans dérogation sur ce point à la date de la demande.

En cas de problème, l'inspecteur s'assurera de la présence effective de ces cloisons étanches par tout document technique pertinent (par ex : rapport de suivi de chantier, rapport de VMS, doc constructeur,…).


	3
	Navires non pontés : réserve de flottabilité exigée. 

	XX
	Pour les navires existants, cette exigence est réputée atteinte si le navire dispose d’un PN en 4ème catégorie en cours de validité et sans dérogation sur ce point à la date de la demande.


	4
	Emport des équipements de sécurité et de communication prévus pour la 4ème et la 3ème catégorie ; 
- un sondeur
- un compas de route ;
- les instructions nautiques couvrant la zone de navigation concernée ;
- les livres des feux ou tout document équivalent permettant l'identification des aides à la navigation ;
- les cartes marines appropriées à la zone de navigation ;
- un compas à pointe sèche ;
- un rapporteur ;
- une pointe sèche.
 
	XX
	Attestation d’engagement d’achat si décision positive








